
附件1  工作要求及明细表
十二师饮用水水源地污染源调查和环境质量现状监测工作要求及明细表
	项目
	点位
	具体工作内容
	频次

	地下水环境质量现状监测
	十二师西山水厂饮用水水源保护区、十二师连队井水型饮用水源保护区、十二师221团和222团城镇饮用水地下水源保护区等4个地下水型饮用水源保护区：每个水源保护区在地下水流向上游、侧向和下游各设置1个监测点位，共计12个监测点位。
	检测《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的全部共93项因子：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、钢、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、总α放射性、总β放射性、铍、硼、锑、钡、镍、钻、钼、银、铊、有机化合物（49项）。
	共监测1天，每天监测1次。

	地表水环境质量现状监测
	十二师红岩水库饮用水水源保护区1个地表水型饮用水源地：在库区上游、库区及库区下游各设置1个监测断面，共计3个监测断面。
	检测《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的基本项目24项，集中式生活饮用水地表水源地补充项目5项，集中式生活饮用水地表水源地特定项目80项，共计109项因子。包含：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰等。
	共监测1天，每天监测1次。

	污染源现状调查
	对十二师西山水厂饮用水水源保护区、十二师连队井水型饮用水源保护区、十二师221团和222团城镇饮用水地下水源保护区、十二师红岩水库饮用水水源保护区进行工业污染源、城镇生活污染源、农业面源污染源、移动污染源、风险类潜在污染源调查及水文水质背景调查等，并进行资料收集、调研、现状分析和评价。
	5个饮用水源保护区，均开展5种污染源的现状调查和现状分析评价。

	报告编制
	编制《2026年十二师集中式饮用水水源地划定项目污染源现状调查和环境质量现状评价报告》。
	编制报告一份 。 

	其他工作
	配合完成必要的资料收集、现场调研等；并协助完成《2026年十二师集中式饮用水水源地划定技术报告》的相关会议评审工作。
	1项
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